% 表題   らくらく DCPAM5 --- 解像度を変更するには
%
% 履歴 
%\Drireki{2012/02/24 竹広真一}
%

\section{解像度を変更するには}

解像度は, 設定ファイル (NAMELIST ファイル) に {\bf \&gridset\_nml} を
用いて設定する. 
例えば設定ファイルの例である  dcpam\_hs94\_T21L20.conf
\footnote{
  \url{http://www.gfd-dennou.org/www.gfd-dennou.org/library/dcpam/dcpam5/dcpam5_latest/exp_setup_files/dcpam_hs94_T21L20.conf}
}
には下のように設定されている. 
%
\begin{verbatim}
    &gridset_nml
      nmax = 21,                  ! 最大全波数. 
                                  ! Maximum truncated wavenumber
      imax = 64,                  ! 経度格子点数. 
                                  ! Number of grid points in longitude
      jmax = 32,                  ! 緯度格子点数. 
                                  ! Number of grid points in latitude
      kmax = 20                   ! 鉛直層数. 
                                  ! Number of vertical level
    /
\end{verbatim}
%
これは, T21L20 の解像度 (経度, 緯度, 鉛直方向の格子点数はそれぞれ 64, 32, 20) の
設定である. 
これを T42L20 の解像度にするためには下のように設定する. 
%
\begin{verbatim}
    &gridset_nml
      nmax =  42,                 ! 最大全波数. 
                                  ! Maximum truncated wavenumber
      imax = 128,                 ! 経度格子点数. 
                                  ! Number of grid points in longitude
      jmax =  64,                 ! 緯度格子点数. 
                                  ! Number of grid points in latitude
      kmax =  20                  ! 鉛直層数. 
                                  ! Number of vertical level
    /
\end{verbatim}
%
なお, 鉛直解像度 (層数) を変更する場合には, {\bf axesset\_nml}) の 
{\bf Sigma} の値を編集し, 各層の配置も指定する必要がある. 

%%% Local Variables: 
%%% mode: japanese-latex
%%% TeX-master: "../rakuraku"
%%% End: 
